1.烧录代码后静止2-3s后看见LED灯慢闪即为校准成功。

若是看到LED灯快闪，就是校准失败。有可能在校准过程中不小心移动过陀螺仪，需要

重新烧录校准代码，重复步骤一。